**ПАМЯТКА**
**по безопасному обращению с газом в быту**

**1. Предупредительные мероприятия.**

Население, использующее газ в быту обязано:
Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства, соблюдать инструкции по эксплуатации приборов.
Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход. По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь дополнительно закрыть вентили у баллонов.
Следить за состоянием гибкого шланга (он не должен быть перекручен, натянут, касаться бытовых электроприборов).
Содержать в чистоте газовые плиты, водонагреватели, котлы.
Хранение и применение в квартирах баллонов со сжиженными газами, может привести к взрыву и пожару в квартире и разрушению дома.
Не разрешать детям пользоваться газовыми приборами.
При неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства. Допускать работников для осмотра и ремонта газопроводов и газовых приборов в любое время суток.

**2. Меры предосторожности и действия при внезапном прекращении подачи газа, либо обнаружении запаха газа.**

При внезапном прекращении подачи газа закрыть немедленно краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04.
При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу по телефону 04 (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками.
При обнаружении запаха газа: сообщить окружающим о мерах предосторожности; сообщить в газовую службу по телефону 04 из незагазованного места; принять меры к удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения – выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры; до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения. Обеспечивать свободный доступ работников газового хозяйства к месту установки сжиженного газа в день их доставки.
Ставить в известность представителей газового хозяйства при выезде из квартиры на срок более месяца.
**З а п р е щ а е т с я:**Производить самовольную газификацию дома (квартиры), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.
Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями.
Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем.
Отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматику, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа.
Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (трещины) газифицированных печей и дымоходов. Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей.
Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелях под дверями ванных комнат.
Оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику.
Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами.
Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.
Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.
Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этой цели используются мыльная эмульсия или специальные приборы).
Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами баллоны. Самовольно без специального инструктажа производить замену порожних баллонов на заполненные газом и подключать их.
Иметь в газифицированном помещении более одного баллона вместимостью 50 (55)л или двух баллонов 27л (один из них запасной).
Располагать баллоны против топочных дверок печей на расстоянии менее 2м от них.
Допускать порчу газового оборудования и хищения газа.

Лица нарушившие «Правила пользования газом в быту», несут ответственность в соответствии со ст. 7.19., ст. 95 Кодекса РФ об административных правонарушениях и ст. 94 Уголовного Кодекса РФ.

**Правила обращения с газовыми баллонами**

**Многие природные газы являются источниками опасности для человека. Однако наиболее опасными являются метан (городской магистральный газ) и сжиженный нефтяной газ (в баллонах), используемый в быту. При утечке они вызывают удушье, отравление и способны привести к взрыву, поэтому необходимо знать и неукоснительно соблюдать правила пользования газовыми приборами, колонками, печами и ухода за ними.**

**• Вне дома газовый баллон храните в проветриваемом помещении, в вертикальном положении, не закапывайте его и не ставьте в подвал.**

**• Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей.**

**• Воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, включенных электроприборов.**

**• Перед заменой убедитесь, что краны нового и отработанного баллонов закрыты.**

**• После замены проверьте герметичность соединений с помощью мыльного раствора.**

**• Для соединения баллона с газовой плитой используйте специальный гибкий резиновый шланг с маркировкой длиной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте его растяжения или пережатия.**

**• Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только квалифицированному специалисту.**

**• Неиспользуемые баллоны, как заправленные, так и пустые, храните вне помещения.**

**• В ходе приготовления пищи следите за тем, чтобы кипящие жидкости не залили огонь и не стали причиной утечки газа.**

**• По окончании работ кран баллона закройте. Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды.**